|  |
| --- |
| 办公楼防水维修及伸缩门更换工程工程量清单 |
| 工程项目 | 工程量 | 位置 | 备注 |
| 1、屋面防水拆除 | 1269㎡ | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 2、屋面找平层等拆除共50mm厚 | 54.3m3 | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 3、建筑垃圾清运（运距3000m） | 7.97m3 | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 4、找平层 | 10.87㎡ | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 5、找坡层 | 206.5m3 | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 6、保温层 | 1087㎡ | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 7、保温层上找平层 | 1087㎡ | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 8、防水层 | 1269㎡ | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 9、保护层 | 1087㎡ | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 10、材料垂直运输 | 1项 | 办公楼及附楼屋面 | 　 |
| 11、不锈钢伸缩门拆除 | 15m | 大门口 | 　 |
| 12、不锈钢伸缩门安装 | 15m | 大门口 | 　 |
| 13、伸缩门电动装置 | 1套 | 大门口 | 　 |