**2022年盘锦市地板产品质量监督抽查实施细则**

1适用范围

 本细则适用于盘锦市地板产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、盘锦市内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 产品编码及名称 |
| 分类代码 | 04 | 01 | 04 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 | 浸渍纸层压木质地板 |
| 分类代码 | 04 | 01 | 08 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 | 实木复合地板 |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、木塑地板。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定生产企业规模。

5检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 18102-2020 浸渍纸层压木质地板

GB/T 24507-2020 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板

GB/T 18103-2013 实木复合地板

GB/T 24508-2020 木塑地板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求相关的法律法规、部门规章和规范。

6抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次或相近批次、经过企业检验合格的产品。

6.2抽样基数、抽样数量

6.2.1流通领域抽样在盘锦市行政区域内的商场、专卖店、大中型超市、日杂批发市场，检验样品付费购买；备用样品由受检单位先行无偿提供。

6.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3抽样数量

表2 抽样数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 浸渍纸层压木质地板 | 抽取面积不少于3.0m2的偶数块样品（不足20块时，抽取20块） | 不少于1.5m2 | 不少于1.5m2 |
| 2 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | 抽取面积不少于3.0m2的偶数块样品（不足20块时，抽取20块） | 不少于1.5m2 | 不少于1.5m2 |
| 3 | 木塑地板 | 抽取面积不少于3.0m2的偶数块样品（不足20块时，抽取20块） | 不少于1.5m2 | 不少于1.5m2 |

6.2.4抽样时应注意的问题

6.2.4.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由受检单位自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

6.2.4.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。

6.3样品处置

检验用样品及备用样品应分别封样，应对样品包装箱进行完整签封（上下或左右），签封方式应有防拆封措施。同时应有相应影像记录。购买的备用样品封存于检验机构，由受检单位无偿提供的备用样品封存于受检单位

封样单上应有被抽查企业和抽样技术人员的签名，注明抽样日期，并确认封样单牢固。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。需要被抽企业提供的其他样品信息应注明，并经企业确认。

6.5其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

6.6样品获取方式

6.6.1 监督抽查所需的检验样品要在受检单位以购买方式获取，受检单位开具发票。

6.6.2 当被抽样生产者对检验结论有异议需要复检时，应当向受检单位支付备用样品费用。

7检验要求

7.1检验项目

表3浸渍纸层压木质地板

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐划痕 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐冷热循环 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2020 |
| 8 | 表面耐磨 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 表面耐干热 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 表面耐污染 | GB/T 17657-2013 |
| 12 | 表面耐龟裂 | GB/T 17657-2013 |
| 13 | 抗冲击 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 |
| 15 | 标识 | GB/T 18102-2020 |

表4 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离性能 | GB/T 18103-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐冷热循环性能 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐划痕性能 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 尺寸稳定性 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 表面耐磨性能 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 表面耐龟裂性能 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 表面耐香烟灼烧性能 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 表面耐干热性能 | GB/T 17657-2013 |
| 12 | 表面耐湿热性能 | GB/T 17657-2013 |
| 13 | 表面耐污染性能 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 |
| 15 | 标识 | GB/T 24507-2020 |

表5木塑地板

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 常温落球冲击 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 密度 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 吸水率 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 吸水尺寸变化率 | GB/T 24508-2020 |
| 7 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 表面耐划痕 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 表面耐磨 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 12 | 低温落锤冲击 | GB/T 24508-2020 |
| 13 | 耐冷热循环 | GB/T 24508-2020 |
| 14 | 标志 | GB/T 24508-2020 |

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

9异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编写单位:山东腾翔产品质量检测有限公司。

本细则由盘锦市市场监督管理局管理。