救灾安置护理床采购参数

1. 技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 |
| 1 | 三摇式护理床（含床垫、输液架） | 2100mm×960mm×440-740mm | 功能：调节范围：背部倾斜70º±5º，腿部倾斜35º±5º，整床升降：440-740mm技术参数：床体骨架：床体主架采用40mm×80mm×1.2mm优质钢管焊接而成，床体坚固。整体采用自有机器人焊接设备焊接，焊接精度高，焊缝均匀牢固，表面无焊点。床板：采用1.2mm厚优质冷轧钢带压制成型，受力均衡，抗压力强，整床承载力度高，造型美观。床面承重≥240kg；3.床头床尾板：1)采用优质ABS强化塑料一次成型，配有防撞角，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸2)床头床尾板采用挂式装置，设计新颖，操作简单，拆卸方便，可兼作CPR急救，满足临床需求；3)床尾板外侧有病人信息卡插槽。4. 护栏：1) 护栏采用全覆式不锈钢6挡折叠护栏，优质304不锈钢材质。2)D型铝合金扶手，表面硬化处理.经久耐用、不易变形、抗腐蚀、光滑美观、易清洁；3)立柱采用6根不锈钢管制作，上下关节为钢制关节，底座采用钢制管材。 4)护栏有防夹手设计。5. 传动装置：1）摇手为ABS隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，操作轻松自如。2）丝杠采用45#钢双丝挤压成型，内置精铜螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长。3）有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。6. 床框四角处预留输液架孔；床体两侧各含有2个引流挂钩，外表美观，寿命长。7. 脚轮：1）采用 5寸豪华静音轮，稳定性好，静音，耐磨，运行轻巧，转向灵活，特殊超低音静音轴承，防缠绕，防锈，抗化学腐蚀。轮外采用 ABS 材质包壳，防腐耐磨，美观大方。8. 配置床垫：与床尺寸匹配。配置8公分三折床垫、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套。9.工艺：床体表面处理:床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环 保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材 料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌:通过测试。焊接工艺：病床主体采用钢制主体，机器人焊接，熔深大，焊丝熔化率高，焊缝平整，牢固结实，焊接防锈处理无盲点，表面无棱、刺、整床加强、加固处理确保病床安全。 输液架：可选与床相配的、伸缩调节的优质不锈钢四钩输液架。 |
| 2 | 床头柜 | 475\*475\*830mm |  1.柜体及台面材质均为ABS，颜色可选； 2.台面下面为抽屉，滑动轻巧；  3.下部分为单开门柜，内有隔板。 4.柜体两侧有隐藏式毛巾架。 5.柜体轻巧，耐用。 |