编号：

300平方米以下非住宅场所装修改造登记表

（2025版）

登记受理单位(印章): 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店名/单位 |  | 法人/负责人 |  | 电话 |  |
| 地址 |  | 法人/负责人身份证号 |  |
| 不动产登记证号/证明其合法权益的有效凭证 |  |
| 使用性质 | A类：□医疗门诊 □住宿□餐饮□展厅 □培训 □服装 □批发零售 □超市 □典当 □客运 □阅览 □体育运动 □休闲健身 □美容美发美体 □公共娱乐 □大众浴池 □其他B类：□生产加工 □旅游□中介 □办公 □物流□金融证券□社区服务  |
| 单体建筑 | 结构类型 | 所在层数 | 使用建筑面积 | 外墙保温 |
| □框架 □砖混 □钢结构 |  |  | □A □B □无 |
| 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |
| 装修材料 | 除窗帘、非固定家具、帷幕以外，所有装修材料要符合B1（含B1）以上等级。装修人在采购装修材料时应向供货商索要相关产品检测报告并留存。 |
| 消防设施 | 消防设施：□消防软盘（A类200平方米以上必有）□疏散指示标志（必有） □灭火器（必有）□消防应急照明（必有）□室内消火栓 □火灾自动报警系统□自动喷水灭火系统 □其他灭火系统 □防烟排烟系统 □其他  |
| 说明：1.原建筑物门窗、消防通道不得擅自改造、封闭。不得擅自拆改房屋主体及承重结构。 2.所用电气元件必须符合现行国家行业标准。 3.未经燃气企业或者供热企业同意，不得擅自拆卸、改装燃气、供热管道或相关设施。 4.需要行业监管部门批复的相关场所仍按照原程序依规报备、报审（老年人活动场所、儿童活动场所及其他人员密集场所）。 |

我已认真阅读并知晓《300平方米以下非住宅场所装修改造登记表》的全部内容，填报的信息属实，我单位(装修人)承诺按照登记表内容实施装修改造，并承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任及后果。 承诺人（签字）：

（本登记表正反面打印，一式两份，装修人和登记受理单位各留存一份）

装修材料燃烧性能等级

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 装修材料燃烧性能 |
| A | 不燃性 |
| B1 | 难燃性 |
| B2 | 可燃性 |
| B3 | 易燃性 |

附表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料类别 | 级别 | 材料举例 |
| 各部位材料 | A | 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、黏土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、天然石材、金属复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板等 |
| 顶棚材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰 吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、 岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔 玻璃钢复合材料、复合铝箔玻璃棉板等 |
| 墙面材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍 珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、难燃PVC 塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色难燃人造板、难燃玻璃钢、复合铝箔玻璃棉板等 |
| B2 | 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚酯装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革、实木饰面装饰板、胶合竹夹板等  |
| 地面材料 | B1 | 硬PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、难燃羊毛地毯等 |
| B2 | 半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板等 |
| 装饰织物 | B1 | 经阻燃处理的各类难燃织物等 |
| B2 | 纯毛装饰布、经阻燃处理的其他织物等 |
| 其他装修装饰材料 | B1 | 难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料、聚四氟乙烯塑料、难燃脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经难燃处理的各类织物等 |
| B2 | 经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等 |

备注：不局限以上材料。