第三章 采购需求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大洼交警大队岗区光纤数字网络线路服务费项目 |
| 用途说明 | 数据传输 |
| 技术要求及参数（包括附件、零配件及专用工具） | 技术要求及参数详见附件(附后） |
| 技术服务条件 | 负责安装、调试、后台对接 |
| 完成日期 | 签订合同后10个工作日 |
| 服务期限 | 签订合同之日起三年。 |
| 地点 | 大洼区交通管理大队 |
| 特殊要求 |  |
| 验收标准 | 按国家标准验收 |
| 质量保证 | 三年 |
| 其它 |  |

附件

项目技术要求及参数

1. 总体要求

承租方所提供的服务应满足以下要求，应遵循《辽宁省电信管理条例》提供服务。提供的网络专线服务不低于《电信服务规范》要求；网络专线技术要求不低于《公用电信网间互联管理规定》和《公用电信网间通信质量技术要求》。

承租方应安排专人配合用户进行线路连通调试工作，负责提供线路质量保障服务，保证线路的畅通、速率、技术指标达到租赁方的要求。提供的互联链路的性能不低于运营商网内标准。提供的互联网出口数据链路带宽是独占带宽。运营商提供的数据链路上下行速率均恒定不低于实际标称带宽，实际使用网速峰值应不低于标称带宽。基础传输网络能覆盖到租赁方全省的业务终端；拥有丰富的带宽和接入方式以满足各种用户的需求。

1、本项目报价为一年服务费报价，合同签约期限为三年。

2、本项目供应商报价以单价（每条每月的费用）报价为准，项目总价为单价×12月×数量（条）

在合同期内，如发生新增、拆除的专线，按中标单价增减结算金额。

3、线路可用率达到99.9%；服务期内承租方应提供上门免费服务，免费维修，提供组网及各终端接入相关设备。租用的线路及支持线路应用的设备提供7×24小时应急响应故障处理服务。提供7×24小时技术支撑热线，提供专职的大客户经理。故障申告响应时间小于30分钟，故障恢复时间小于8小时（特殊情况除外）。

二、线路需求明细：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 地址 |
| 1 | 大洼305南小线岗 |
| 2 | 大洼305城郊岗 |
| 3 | 大洼305客运站岗 |
| 4 | 大洼305百货岗 |
| 5 | 大洼305王家岗 |
| 6 | 大洼305临港 |
| 7 | 大洼305党校岗 |
| 8 | 大洼305鹤吉岗 |
| 9 | 大洼305农机岗 |
| 10 | 大洼305水果桥岗 |
| 11 | 中华路红海滩大街 |
| 12 | 锦江路学府街 |
| 13 | 锦江路霍田 |
| 14 | 锦江路御品街 |
| 15 | 一江路新田 |
| 16 | 一江路学府街 |
| 17 | 天格 |
| 18 | 大南线东风 |
| 19 | 西安中心路 |
| 20 | 崇山路双桥街 |
| 21 | 305富田 |
| 22 | 305马圈子 |
| 23 | 305霍田 |
| 24 | 林丰路商贸北街 |
| 25 | 紫江路商贸北街 |
| 26 | 紫江路昆仑大街 |
| 27 | 锦江路新田 |
| 28 | 大洼清水小堡子岗 |
| 29 | 大洼新兴中心路岗 |
| 30 | 向海大道王家 |
| 31 | 向海大道春江街 |
| 32 | 向海大道小洼 |
| 33 | 大洼医院岗 |
| 34 | 中华路南小线 |
| 35 | 中心路邮政 |
| 36 | 中心路红海滩岗 |
| 37 | 大洼圈河三岔口岗 |
| 38 | 中华路马圈子岗 |
| 39 | 大洼圈河中心路岗 |
| 40 | 向海大道昆仑商厦 |
| 41 | 叶家 |
| 42 | 向海大道霍田 |
| 43 | 狮城 |
| 44 | 中华路田家路段 |
| 45 | 中华路清水路段 |
| 46 | 大洼县田家镇田仙线3公里600... |
| 47 | 一号公馆 |
| 48 | 宝源 |
| 49 | 交通局 |
| 50 | 向海大道政府 |
| 51 | 305汇美 |
| 52 | 305大集 |
| 53 | 中华路辽河口岗 |
| 54 | 辽河口清河桥岗 |
| 55 | 305学府南街 |
| 56 | 305国道王家路段 |
| 57 | 汇美中心路 |
| 58 | 向海大道汇美路段：香水湖 |
| 59 | 大洼圈河加油站岗 |
| 60 | 汇美违停 |
| 61 | 大洼清水中心路岗 |
| 62 | 中华路王家路段 |
| 63 | 庄林线198公里（305双桥岗... |
| 64 | 三百门前伟停球西 |
| 65 | 三百门前违停球东 |
| 66 | 向海大道天沐 |
| 67 | 向海大道东三 |
| 68 | 法院正面岗区 |
| 69 | 红海滩大街实验小学门口（违停） |
| 70 | 大锦线26公里路段固定测速（清… |
| 71 | 双桥街大洼高中北门门前（违停） |
| 72 | 双桥街大洼高中北门门前（违停） |
| 73 | 东风区间测速 |
| 74 | 大锦线36公里固定测速（新兴测速）西向东40 |
| 75 | 西安区间测速 |
| 76 | 大洼区青年路昆仑大街 |
| 77 | 大洼区锦江路富田街 |
| 78 | 大洼区新立南测速 |
| 79 | 大洼区新立西南违停 |
| 80 | 大洼区新立东南违停 |
| 81 | 大洼区新立西北违停 |
| 82 | 大洼区新立东北违停 |
| 83 | 交警队田庄台岗 |
| 84 | 交警队田庄台岗 |
| 85 | 交警队田庄台岗 |
| 86 | 汇美测速 |
| 87 | 东华路北交通岗（积美热力旁） |
| 88 | 中心路建设街 |
| 89 | 利民路金源街（三校北门） |
| 90 | 向海大道小食品城岗 |
| 91 | 西安测速 |
| 92 | 平安监控 |
| 93 | 中华路苏五线 |
| 94 | 中华路王家岗 |
| 95 | 田庄台镇内关帝庙门前 |
| 96 | 丹锡高速测速点 |
| 97 | 大洼B07高速测速点 |
| 98 | 滨海大道测速点起点 |
| 99 | 滨海大道测速点终点 |
| 100 | 壹号公馆 |
| 101 | 新兴镇新于线 |
| 102 | 中华路青凤违停 |
| 103 | 东外环与中华路交汇处（东华岗） |
| 104 | 东外环与双桥街交汇处（东双岗） |
| 105 | 东外环与唐家村交汇处（东唐岗） |
| 106 | 东外环与双桥街交汇处（东福岗） |
| 107 | 东外环与大南线交汇处（东锦岗） |
| 108 | 新建中心路与大南线交汇处（新锦岗） |
| 109 | 东外环与史家铺交汇处（创业岗） |
| 110 | 东外环与苏五线交汇处（东苏岗） |
| 111 | 东外环与新立镇政府路口交汇处（东庄岗） |
| 112 | 东外环到东霍路 |
| 113 | 东外环与泰山中路交汇处（东泰岗） |
| 114 | 平安测速 |
| 115 | 大养线S320（原大锦线）0公里380米至5公里230米 |
| 116 | 大养线S320（原大锦线）5公里230米至0公里380米 |
| 117 | 筑景地中海南门违停 |
| 118 | 滨海路辽河口 |
| 119 | 西安高速路口 |

。