编号：

300平方米以下非住宅场所装修改造验收表

（2025版）

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店名/单位 |  | 法人/负责人 |  | 电话 |  | 与原件是否相符 | □是□否 |
| 地址 |  | 法人/负责人身份证号 |  |
| 不动产登记证号/证明其合法权益的有效凭证 |  |
| 使用性质 | A类：□医疗门诊 □住宿□餐饮□展厅 □培训□服装 □批发零售 □超市 □典当 □客运 □阅览 □体育运动 □休闲健身□美容美发美体□公共娱乐 □大众浴池 □其他B类：□生产加工 □旅游□中介 □办公 □物流□金融证券□社区服务  | 与实际情况是否相符 | □是□否 |
| 单体建筑 | 结构类型 | 所在层数 | 使用建筑面积 | 外墙保温 |
| □框架 □砖混 □钢结构 |  |  | □A □B □无 |
| 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |
| 装修材料 | 验收人员现场查看装修材料检测报告。除窗帘、非固定家具、帷幕以外，所有装修材料要符合B1（含B1）以上等级。 | 是否相符 | □是□否 |
| 消防设施 | 消防设施：□消防软盘（A类200平方米以上必有）□疏散指示标志（必有）□消防应急照明（必有）□灭火器（必有）□室内消火栓 □火灾自动报警系统□自动喷水灭火系统□其他灭火系统 □防烟排烟系统 □其他  | 与实际情况是否相符 | □是□否 |
| 其它：1.原建筑物门窗消防通道不存在擅自改建、封闭的情况；主体及承重结构未拆改，或改造后符合相关规范要求。 2.所用电气元件符合现行国家行业标准。 3.不存在擅自拆卸、改装燃气、供热管道或相关设施的情况。  |

验收人：

（印章）

（本验收表一式两份，装修人和验收单位各留存一份）